(module JP2 (layer F.Cu) (tedit 0)
  (descr <b>JUMPER</b>)
  (fp_text reference SERVO (at -3.556 -1.651) (layer F.SilkS))
  (fp_text value "" (at -3.556 4.318) (layer F.Fab))
  (fp_text user 1 (at -2.54 2.667) (layer F.SilkS))
  (fp_text user 2 (at 0 2.667) (layer F.SilkS))
  (fp_text user 3 (at 2.54 2.667) (layer F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole oval (at -2.54 0 90) (size 2.8448 1.4224) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 2 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 2.8448 1.4224) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 3 thru_hole oval (at 2.54 0 90) (size 2.8448 1.4224) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
)
