(module R-5 (layer F.Cu) (tedit 0)
  (descr <b>VARISTOR</b>)
  (fp_text reference THERM (at -3.048 2.54) (layer F.SilkS))
  (fp_text value Thermistor (at -2.54 2.286) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0) (size 1.3208 1.3208) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.3208 1.3208) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
)
