(module RGB_VERTICAL (layer F.Cu) (tedit 0)
  (fp_text reference RGB (at -3.683 2.286 90) (layer F.SilkS))
  (fp_text value "RGB LED" (at 3.175 3.81) (layer F.Fab))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 0 90) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 2 thru_hole rect (at 1.905 0 90) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 1 thru_hole circle (at 3.81 0 90) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 4 thru_hole circle (at -1.905 0 90) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
)
