(module TO92 (layer F.Cu) (tedit 0)
  (descr "<b>TO 92</b>")
  (fp_text reference T1 (at 0.381 3.175) (layer F.SilkS))
  (fp_text value 2N3904 (at 3.175 1.27) (layer F.Fab))
  (fp_text user 2 (at -0.635 -0.635) (layer F.Fab))
  (fp_text user 3 (at -2.159 0) (layer F.Fab))
  (fp_text user 1 (at 1.143 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.3208 1.3208) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 -1.905) (size 1.3208 1.3208) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 3 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.3208 1.3208) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
)
