(module TO_92_SHORT (layer F.Cu) (tedit 0)
  (fp_text reference HALL (at 2.032 -3.048) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SS49E (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad V- thru_hole oval (at 0 0 90) (size 2.016 1.008) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad OUT thru_hole oval (at 1.905 0 90) (size 2.016 1.008) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad V+ thru_hole oval (at -1.905 0 90) (size 2.016 1.008) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
)
