(module TSC_RELAY (layer F.Cu) (tedit 0)
  (fp_text reference RELAY (at -2.794 5.334 -180) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TSC_1FORMC (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at -5.08 -2.54) (size 1.6764 1.6764) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 6 thru_hole circle (at -5.08 2.54) (size 1.6764 1.6764) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 5 thru_hole circle (at -2.54 2.54) (size 1.6764 1.6764) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 2 thru_hole circle (at -2.54 -2.54) (size 1.6764 1.6764) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 4 thru_hole circle (at 5.08 2.54) (size 1.6764 1.6764) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 3 thru_hole circle (at 5.08 -2.54) (size 1.6764 1.6764) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
)
