(module VERT_POT (layer F.Cu) (tedit 0)
  (fp_text reference POT (at 7.056 -0.452 -180) (layer F.SilkS))
  (fp_text value EVU_POTENTIOMETER (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.5 0) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 1 thru_hole circle (at -2.5 0) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad P$4 thru_hole rect (at -4.5 -7) (size 3.81 3.81) (drill 2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad P$5 thru_hole rect (at 4.5 -7) (size 3.81 3.81) (drill 2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
)
