(module W237-103 (layer F.Cu) (tedit 0)
  (descr "<b>WAGO SCREW CLAMP</b>")
  (fp_text reference X1 (at -7.7778 -1.4262 -270) (layer F.SilkS))
  (fp_text value "" (at -5.3048 4.9476 -180) (layer F.Fab))
  (fp_text user 1 (at -6.905 -0.615) (layer F.Fab))
  (fp_text user 2 (at -1.8504 -0.5642) (layer F.Fab))
  (fp_text user 3 (at 3.1534 -0.615) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole oval (at -5 1.29 90) (size 3.5814 1.7907) (drill 1.1938) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 2 thru_hole oval (at 0 1.29 90) (size 3.5814 1.7907) (drill 1.1938) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 3 thru_hole oval (at 5 1.29 90) (size 3.5814 1.7907) (drill 1.1938) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
)
